Windows 版認證程式使用說明

1.依規定讀卡機在可正常讀取或寫入IC卡前,讀卡機中之SAM(安全模組)要透過網路與健保局高雄機房之主機認證,
  csupdate.exe即為認證程式
2.請在執行程式前確定對外網路是通的
3.若有防火牆請務必開放 port :10100,10200,10300,10400,10500,10600,10700,以免封包被檔掉
4.請先確定SAM已正確的置入讀卡機中,將螺絲鎖好,並接好RS-232的連接線後,再打開電源.
5.執行程式時可以傳入一個參數 ( 例如: csupdate 0 ),表示讀卡機所接之 COM Port，傳入 0 表
  示接讀卡機連接在電腦的Com1埠 (此為預設值),傳入1 表示讀卡機連接在電腦的Com2埠，依此類
  推.

