Windows 資料上傳及健保IC卡卡片更新程式使用說明

1.由於依規定醫療院所每日需上傳民眾就診資料, csupload.exe即為一簡單上傳程式, HIS廠商或
  各醫療院所資訊部門亦可自行呼叫CSHIS.DLL內之csUploadData函數.
2.執行csupload.exe程式後, 畫面左下方之"健保卡更新"按鈕即可更新健保IC卡之可用次數(可用次數
  需小於等於3方可更新為6次).  
3.請在執行csupload程式前確定對外網路是通的
4.若有防火牆請務必開放 port :10100,10200,10300,10400,10500,10600,10700,以免封包被擋掉
5.請先確定SAM已正確的置入讀卡機中,將螺絲鎖好,並接好RS-232的連接線後,再打開電源.
6.執行程式時可以傳入一個參數 ( 例如: csupload 0 ),表示讀卡機所接之 COM Port，傳入 0 表
  示接讀卡機連接在電腦的Com1埠 (此為預設值),傳入1 表示讀卡機連接在電腦的Com2埠，依此類
  推.

